חלק ג'

1. לא מעוניינת בכלל, דרגה 1.
2. a. אופן השידור הוא בד"כ דרך אינפרא אדום.

b. בצד השלט אנחנו צריכים מעבד, משדר אינפרא אדום כפתורים ומצג למשתמש.בצד המזגן צריך גם מעבד וגם מקלט

c. אפשר שלכל מקש יהיה קידוד שונה שישודר למקלט של המזגן והוא יכיר את הקידוד ויפעל בהתאם.

אפשר שהכפתורים בשלט יהיו מסודרים בצורה מסודרת של שורות ועמודות ולמזגן ישודר מספר התא שעליו נלחץ הכפתור והוא יפעל לפי המידע ששמור אצלו בנוגע לתא הזה.